{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["粉料输送","除尘除气系统","砂磨机","升降机械","落地式分散机","泵","助剂PE罐","地磅","腻子粉","空压制氮机","灌装机","锅炉、冷却塔技术要求","其它"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"粉料输送","index":0,"n_rows":3,"n_cols":6,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川三棵树乳胶漆车间粉料输送系统采购清单表"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","修改意见"]
[1,"粉料输送系统","1套","含100m³粉料储罐（材质Q235B，直径×筒体高×厚Φ3200×10000×12）10个，管道输送及控制系统4套，破包机3套。中间计量混合罐16m³2个，12m³1个，6m³2个。（详见技术要求）","厂家按我司厂房工艺需求设计，先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。"]

{"sheet":"除尘除气系统","index":1,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["除尘除气设备清单一览表"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"有机废气处理装置","2套","1套废气系统36000m³/h，1套废气除尘系统24000m³/h自动调频系统，采用防爆电机，带废气收集及再处理系统。（详见技术要求）",null,"PU车间"]
[2,"除尘装置","1套","处理量：24000m³/min，除尘处理系统（详见技术要求）","厂家根据设备布置设计确认后招标。","乳胶漆车间"]
[3,"除尘装置","1套","处理量：30000m3/h，45KW（详见技术要求）","厂家根据设备布置设计确认后招标。","质感车间"]

{"sheet":"砂磨机","index":2,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[2,1,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["砂磨机技术要求"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"卧式砂磨机",3,"V=50L（或60L），30KW，研磨细度要求一遍达15um-20um，产能达100kg/h以上,磨出的浆均匀一致，色泽好，不变色。电器元件采用施耐德，电机用ABB，变频器采用西门子或富士。筛网采用不锈钢SUS304，盘片式磨片及腔子内壁均采用不锈钢SUS304，表面镀硬铬。要求在磨浆的过程中，珠子不会跑到机械密封中。","防爆型","PU车间"]
[2,null,3,"V=100L，55KW，研磨细度要求一遍达15um-20um，产能达200kg/h以上,磨出的浆均匀一致，色泽好，不变色。电器元件采用施耐德，电机用ABB，变频器采用西门子或富士。筛网采用不锈钢SUS304，盘片式磨片及腔子内壁均采用不锈钢SUS304，表面镀硬铬。要求在磨浆的过程中，珠子不会跑到机械密封中。","防爆型","PU车间"]
[3,"篮式砂磨机",2,"LS系列篮式砂磨机，适用于小批量生产，预分散和研磨可在一个漆浆罐内完成。主轴可以调速，运行平稳，噪音小，附属设备少（换色容易），清洗方便，更换研磨介质容易，产品损失小。篮体容积=20L，主电机22KW，可升降，油泵电机1.1KW，主机转速0-600r/min.研磨介质：氧化锆珠磨出的浆均匀一致，色泽好，不变色。电器元件采用施耐德，电机用ABB，变频器采用西门子或富士。筛网采用不锈钢SUS304，盘片式磨片及腔子内壁均采用不锈钢SUS304，表面镀硬铬。要求在磨浆的过程中，珠子不会跑到机械密封中。","防爆型","PU车间"]

{"sheet":"升降机械","index":3,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,5],[5,4,6,4],[7,4,8,4],[9,0,9,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["升降机械设备技术要求"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"电动葫芦",5,"荷载2T，行程8米，采用防爆型电动葫芦。要求厂家配置超限载装置，断弧限位器等电器元件为施耐德国内一线品牌以上，带上升、下降限位，上升为二次限位。电动葫芦左右移动停止时没有明显跳动。防爆电动葫芦操作按钮带启动、停止、急停、升、降和左、右。要求厂家具安装和制造资质，能协助办理电动使用证。","防爆型","PU车间"]
[2,"双体导轨式液压升降机",2,"电器配置为防爆型EXDIIBT4，荷载2吨，行程6米。防爆主电机功率5.5KW。要求厂家配置防突然坠落装置，电器元件为施耐德国内一线品牌以上，带上升、下降限位，一层及二层均有防爆操作铵钮，油缸采用国内一线品牌，型钢材采用宝钢、武钢或同等品牌产品，带钢丝绳二次保险坠落装置，要求上升速度8米/min。要求厂家具安装和制造资质，能协助办理电动使用证。","防爆型","PU车间"]
[3,"双体导轨式升降机",1,"荷载2吨，行程行程5米，电机及电器配防爆型EXDIIBT4。,防爆主电机功率5.5KW。要求厂家配置防突然坠落装置，电器元件为施耐德国内一线品牌以上，带上升、下降限位，一层及二层均有防爆操作铵钮，油缸采用国内一线品牌，型钢材采用宝钢、武钢或同等品牌产品，带钢丝绳二次保险坠落装置，要求上升速度8米/min。要求厂家具安装和制造资质，能协助办理电动使用证。","防爆型","水性胶粘剂车间"]
[4,"客货两用电梯",2,"负载5T，升降行程12米，升降速度1m/s.具有三站控制（一楼、二楼、三楼），控制方式一体化控制，轿厢尺寸（详见技术要求）","厂家须有安装和制造资质，厂家须到现场沟通确认相关条件.","乳胶漆车间"]
[5,"客货两用电梯",2,"负载5T，升降行程6米，升降速度1m/s（详见技术要求）",null,"质感车间"]
[6,"电动葫芦",4,"普通电动葫芦，负载2T，升降行程8米.要求厂家配置超限载装置，断弧限位器等电器元件为施耐德国内一线品牌以上，带上升、下降限位，上升为二次限位。电动葫芦左右移动停止时没有明显跳动。葫芦操作按钮带启动、停止、急停、升、降和左、右。要求厂家具安装和制造资质，能协助办理电动使用证。","厂家须有安装和制造资质，","质感车间"]
[7,"电动葫芦",5,"普通电动葫芦，负载2T，升降行程8米.要求厂家配置超限载装置，断弧限位器等电器元件为施耐德国内一线品牌以上，带上升、下降限位，上升为二次限位。电动葫芦左右移动停止时没有明显跳动。葫芦操作按钮带启动、停止、急停、升、降和左、右。要求厂家具安装和制造资质，能协助办理电动使用证。",null,"乳胶漆车间"]

{"sheet":"落地式分散机","index":4,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,5],[3,1,4,1],[5,1,6,1],[7,1,8,1],[12,1,13,1],[14,0,14,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["落地式高速分散机设备清单及技术要求"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"落地式高速分散机",4,"GFJ-30高速分散机 落地式，电机功率30KW，电机防爆型，不锈钢分散盘Φ330，转速0-1450r/min,升降行程1200毫米，分散盘下降到位距地面250mm,采用变频控制。带变频控制柜。要求带抱筒装置.","防爆型","PU车间"]
[2,"落地式高速分散机",2,"GFJ-11高速分散机 落地式，电机功率11KW，电机防爆型，不锈钢分散盘Φ250，转速0-1450r/min,升降行程1000毫米，分散盘下降到位距地面250mm,采用变频控制。带变频控制柜。要求带抱筒装置。","防爆型","PU车间"]
[3,null,1,"GFJ-7.5高速分散机 落地式，电机功率7.5KW，电机防爆型，不锈钢分散盘Φ200，转速0-1450r/min,升降行程1000毫米，分散盘下降到位距地面250mm,采用变频控制。带变频控制柜。要求带抱筒装置。","防爆型","PU车间"]
[4,"落地式高速分散机",3,"GFJ-22高速分散机 落地式，电机功率22KW，电机非防爆，不锈钢分散盘Φ330，转速0-1450r/min,升降行程1200毫米，分散盘下降到位距地面250mm,采用变频控制。带变频控制柜。要求带抱筒装置.","普通型","色漆、水性木器漆设备"]
[5,null,2,"GFJ-11高速分散机 落地式，电机功率11KW，电机非防爆，不锈钢分散盘Φ250，转速0-1450r/min,升降行程1000毫米，分散盘下降到位距地面250mm,采用变频控制。带变频控制柜。要求带抱筒装置。","普通型","色漆、水性木器漆设备"]
[6,"落地式高速分散机",5,"GFJ-22高速分散机 落地式，电机功率22KW，电机非防爆，不锈钢分散盘Φ330，转速0-1450r/min,升降行程1200毫米，分散盘下降到位距地面250mm,采用变频控制。带变频控制柜。要求带抱筒装置.","普通型","多彩漆车间"]
[7,null,2,"GFJ-11高速分散机 落地式，电机功率11KW，电机非防爆，不锈钢分散盘Φ250，转速0-1450r/min,升降行程1000毫米，分散盘下降到位距地面250mm,采用变频控制。带变频控制柜。要求带抱筒装置.","普通型","多彩漆车间"]
[8,"落地式厚浆型低速分散机",3,"JD37，主电机功率37KW-4P-380V Y型\n主电机：西门子贝得，带变频器，功率37KW \n搅拌轴输出方式:硬齿面齿轮减速机\n减速机品牌: 浙江倍力\n搅拌轴调速范围0—400r/min 数显式\n搅拌桨直径ф800mm，搅拌器形式: 下压三斜叶推进式\n液压泵功率：1.5KW\n带抱筒装置：用途移动拉缸固定\n双导向固定轴、排气阀、液压油箱盖罩、 \n固定式机架. 按钮箱防尘护罩。\n传动方式：高扭距皮带轮、\n主轴：材料304钢\n整机安装方法：落地式\n油漆颜色:绿色，升降行程1200mm离地:250mm","普通型","多彩漆车间"]
[9,null,6,"JD22，主电机功率22KW-4P-380V Y型\n主电机：西门子贝得，带变频器，功率22KW \n搅拌轴输出方式:硬齿面齿轮减速机\n减速机品牌: 浙江倍力\n搅拌轴调速范围0—400r/min 数显式\n搅拌桨直径ф600mm，搅拌器形式: 下压三斜叶推进式\n液压泵功率：1.5KW\n带抱筒装置：用途移动拉缸固定\n双导向固定轴、排气阀、液压油箱盖罩、 \n固定式机架. 按钮箱防尘护罩。\n传动方式：高扭距皮带轮、\n主轴：材料304钢\n整机安装方法：落地式，油漆颜色:绿色\n升降行程1200mm离地:250mm","普通型","多彩漆车间"]
[10,null,2,"JD11，主电机功率11KW-4P-380V Y型\n主电机：西门子贝得\n带变频器，功率11KW \n搅拌轴输出方式:硬齿面齿轮减速机\n减速机品牌: 浙江倍力\n搅拌轴调速范围0—400r/min 数显式\n搅拌桨直径ф450mm\n搅拌器形式: 下压三斜叶推进式\n液压泵功率：0.75KW\n带抱筒装置：用途移动拉缸固定\n双导向固定轴、排气阀、液压油箱盖罩、 \n固定式机架. 按钮箱防尘护罩。\n传动方式：高扭距皮带轮、\n主轴：材料304钢\n整机安装方法：落地式\n油漆颜色:绿色\n升降行程900mm离地:250mm","普通型","多彩漆车间"]
[11,"落地式高速分散机",8,"GFJ-22高速分散机 落地式，电机功率22KW，电机非防爆，不锈钢分散盘Φ330，转速0-1450r/min,升降行程1200毫米，分散盘下降到位距地面250mm,采用变频控制。带变频控制柜。要求带抱筒装置.","普通型","质感车间"]
[12,null,2,"GFJ-11高速分散机 落地式，电机功率11KW，电机非防爆，不锈钢分散盘Φ250，转速0-1450r/min,升降行程1000毫米，分散盘下降到位距地面250mm,采用变频控制。带变频控制柜。要求带抱筒装置","普通型","质感车间"]
["技术要求\n      1. 采用变频调速，转速可调，运转稳定有力，适合各种粘度；\n      2. 采用液压升降形式，升降旋转自如，适应各种位置；\n      3 普通及防爆配置，均安全可靠，操作维护简单；\n      4. 生产连续性强，对物料可进行快速分散和溶解，分散效果好，生产效率高，运转平稳，安装\n       简便。\n      5.在可调的转速范围内，主电机无异常声音，主轴转动平稳，无摆动。\n"]

{"sheet":"泵","index":5,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泵清单一览表"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"内啮合齿轮泵",10,"Q=30m3/h，防爆电机功率11KW，进出口法兰DN80，输送介质树脂和白底漆粘度0-80000CP，材质SUS304，轴端采用机械密封，要求输送液体平稳，无脉动、振动小、噪音低，效率高，无泄漏，有很强的自吸性能， 内啮合齿轮泵正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可达200℃，要求内外转子转动时磨损小，使用寿命长。\n","防爆型","PU车间"]
[2,"水环式真空泵",1,"型号2SK-6A—Y或2BV5131，功率15KW，极限压力3300PA，抽气速率6m3/min,转速1440，功率15KW，进出口法兰DN50.","防爆型","水性胶粘剂车间"]
[3,"凸轮转子泵",2,"流量Q=30m3/h，排量2.6L/min,转速0-500r/min,防爆电机功率11KW，进出口法兰DN80，输送压力0.9MPa,输送粘度0-80000CP材质SUS304，轴端采用机械密封，要求输送液体平稳，无脉动、振动小、噪音低，效率高，无泄漏，有很强的自吸性能， 可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可达200℃，要求转子转动时磨损小，使用寿命长。","防爆型","水性胶粘剂车间"]
[4,"自吸式磁力泵",10,"流量835L/min,扬程32，自吸性能4.0m/min，功率7.5kw，2800r/min,380V,进口DN80，出口DN65,输送介质甲苯、二甲苯、丁酯等溶剂，轴端采用机械密封，要求输送液体平稳，无脉动、振动小、噪音低，效率高，无泄漏。","防爆型","罐区"]
[5,"凸轮转子泵",4,"流量Q=30m3/h，排量2.6L/min,转速0-500r/min,防爆电机功率11KW，进出口法兰DN80，输送压力0.9MPa,输送粘度0-80000CP材质SUS304，轴端采用机械密封，要求输送液体平稳，无脉动、振动小、噪音低，效率高，无泄漏，有很强的自吸性能， 可输送多种有腐蚀性的介质，使用温度可达200℃，要求转子转动时磨损小，使用寿命长。","普通型","质感车间"]
[6,"管道离心泵",3,"DFG150-200A/2/30，扬程44米，流量150m3/h,转速2900r/min,电机功率30KW","上海东方泵业或同等品牌","公共设备"]

{"sheet":"助剂PE罐","index":6,"n_rows":3,"n_cols":6,"rows_kept":3,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"助剂罐",12,"V=2m³,材质PE，直径×筒体高×厚Φ1400×1400×20，带搅拌电机4KW，平封头，封头上带2个DN50法兰，1个DN200人孔，下有1个出料法兰DN50，带液位显示计。要求除法兰外无焊接缝、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准。","二楼三楼各12个","乳胶漆车间"]
[2,"助剂罐",12,"V=0.5m³,材质PE罐，直径×筒体高×厚Φ900×900×15，带搅拌电机2.2KW，平封头，封头上带2个DN50法兰，1个DN200人孔，下有1个出料法兰DN50，带液位显示计。要求除法兰外无焊接缝、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准。","二楼三楼各12个","乳胶漆车间"]

{"sheet":"地磅","index":7,"n_rows":3,"n_cols":6,"rows_kept":3,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"电子地磅衡","1套","梅特勒.托利多，量程1.5吨，称体台面1250*1250*90,防爆型，最小称量0.5kg,配二区防爆仪表PFA774系列。秤体、仪表和电源均采用防爆型。","防爆型","水性胶粘剂车间"]
[2,"100吨电子汽车衡","2套","100吨，梅特勒-托利多 100吨电子汽车衡\n品牌：梅特勒-托利多（模块化、标准化、系列化秤）\n最大称重：100吨，台面：长*宽=3000*16000，最小称量20Kg",null,"公共设备"]

{"sheet":"腻子粉","index":8,"n_rows":3,"n_cols":6,"rows_kept":3,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"全自动腻子粉生产设备","1套","25吨/小时。厂家按我司厂房工艺需求设计，先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。",null,"腻子粉车间"]
[2,"腻子粉搅拌机","1套","10吨/天。厂家按我司厂房工艺需求设计，先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。",null,"腻子粉车间"]

{"sheet":"空压制氮机","index":9,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"merged":[[1,4,2,4],[3,0,3,5],[5,0,5,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"变频螺杆空气压缩机","2套","排气量13.5m3/min,压力0.75-0.8MPA，配套风冷冷冻式干燥机及两级精密过滤器两套，储气罐5m3两个，要求触摸式控制系统，具有自动加压及降压功能，具有高温报警、过流报警及超压保护功能，要求噪音低于69dB","要求空压机为中国十大品牌（如阿特拉斯、神钢、日立等），干燥机采用广州汉粤等国内一线品牌。","公共设备"]
[2,"固频螺杆空气压缩机","2套","排气量13.5m3/min,压力0.75-0.8MPA，配套风冷冷冻式干燥机及两级精密过滤器两套，储气罐5m3两个。要求触摸式控制系统，具有自动加压及降压功能，具有高温报警、过流报警及超压保护功能，要求噪音低于69dB",null,"公共设备"]
["注：要求厂家作方案需详细列出主机及辅助配件型号、品牌及其它技术参数。"]
[3,"制氮机","1套","制氮气量40Nm3/h,压力0.8MPA，配套风冷冷冻式干燥机及三级精密过滤器，配套储气罐.要求制氮99.99%以上，国际品牌。（配置德国Carbotech公司先进的吸附器结构设计和优化的变压吸附流程，采用旋风蜂窝式气体分布结构， 采用德国Carbotech公司暴风雪式分子筛装填工艺技术，确保吸附塔内碳分子筛装填均匀紧密、无死角；采用日本大洋酸素技术设计的独特氮气稳流塔），可配置更先进工艺。"]
["注：要求厂家作方案需详细列出主机及辅助配件型号、品牌及其它技术参数。"]

{"sheet":"灌装机","index":10,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[7,0,7,5],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["木器漆车间灌装设备清单一览表"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","修改意见"]
[1,"半自动灌装机",6,"防爆型，最大称量30KG，最小感量5G，整机精度5-25KG，工作环境-5℃-40℃，电流220V，额定电流3A，气压4-6.3kgf/cm2,配英格索兰隔膜泵666270144-C及不锈钢过滤器，配套压盖机。显示分度值2克。","防爆型"]
[2,"包装线输送机",1,"电机功率7.5KW，输送速度1m/s.","防爆型"]
[3,"稀释剂自动灌装机",1,"速度1200罐/h,误差±4克,适用罐型：2L方罐","防爆型"]
[4,"固化剂自动灌装机",1,"速度1200罐/h,误差±4克,适用罐型：1L方罐、2L方罐","防爆型"]
[5,"主漆自动灌装机",4,"速度1000罐/h,误差±6克,适用罐型：2L~4L圆罐","防爆型"]
["水性胶粘剂车间灌装设备清单一览表"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","修改意见"]
[1,"半自动灌装机",9,"防爆型，最大称量30KG，最小感量5G，整机精度5-25KG，工作环境-5℃-40℃，电流220V，额定电流3A，气压4-6.3kgf/cm2,配英格索兰隔膜泵666270144-C及不锈钢过滤器，配套压盖机。"]
[2,"全自动灌装机",1,"速度30罐/min,误差±50克,适用罐型：0.8KG-20KG","防爆型","防爆型"]
["乳胶漆车间灌装设备清单一览表"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","修改意见"]
[1,"全自动灌装机",5,"20桶/min，每桶20KG,灌装重量：1～30kg，灌装称重精度：1～30kg±20g，灌装介质乳胶漆，黏度：≤200000厘泊，工作气压：≥0.5MPa，容器高度：100～350mm，要求带配套自动放桶装置，配套放盖压盖装置，自动贴标及二维码扫描装置，配套成品码垛机.","先购买1套评估。"]

{"sheet":"锅炉、冷却塔技术要求","index":11,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[4,0,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["锅炉设备清单一览表"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"蒸汽锅炉","1套","额定蒸汽量为2吨/h，燃料为天燃气，压力1.0MPa.包括设备主体及管道安装，参数详见附件",null,"公共设备"]
["注：要求厂家作方案需详细列出主机及辅助配件型号、品牌及其它技术参数。"]
["设备清单一览表"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"冷却塔","2台","水处理量每台150m3/h,进水温度37度，出水温度32度，颜色象牙色，外气湿球温度28℃，轴马力6.25BHP，总轴马力12.5BHP，水泵扬程，3.8m,飞溅损失0.001%，蒸发损失0.83%，风负荷200KG/m2,材质主体玻璃钢，散热片PVC，选良机或以上品牌。","暂定购买1台","公共设备"]

{"sheet":"其它","index":12,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["辅助设备清单一览表"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"半自动打包机",1,"技术参数：电源：220V/110V/50HZ/1相,功率：0.66KW\n最大紧缩力：60kg,PP带宽度：6-15mm,PP带厚度：0.6-1.0mm\n捆包速度：1.5秒/条\n    ","防爆型","PU车间"]
[2,"溶剂回收机",1,"不锈钢材质。适用：溶剂。加料容量，225升，回收桶容量：330升，每批次回收时间4小时。","防爆型","PU车间"]
[3,"水冷冷水机",1,"AYD-36W，致冷量110KW，总机功率36P,380V，50HZ，三组压缩机。",null,"PU车间"]
["多彩漆车间设备清单一览表"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"纯水机","1套","制产水量：1000L／H ，智能化触摸屏控制系统，SUS304不锈钢抛光储水箱，知名品牌预处理罐体（美国滨特玻璃钢罐体，外壳不锈钢SUS304），高效节能的RO反渗透膜（美国陶氏低压膜），知名品牌防结构工艺EDI模块(ROE机型)用西门子或GE，处理后电导率为2us/cm,  RO膜脱盐率：≥98%(单级反渗透)，脱盐率≥99%(双级反渗透),电阻率：≥10MΩ•cm(@25℃),微生物去除率:≥99%.\n",null,"多彩漆车间"]
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"柴油叉车",1,"荷载3吨，升降行程6米。",null,"公共设备"]
[2,"手动液压车",2,"荷载3吨.",null,"公共设备"]