{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":17,"sheets":["主设备技术要求","水油性半成品中转储罐","油性分散机","油性分散缸","固化剂稀释剂分散设备","胶粘剂反应机","胶粘剂滴加罐","水性打浆分散机","水性调漆机","多彩混合机","多彩连续相","多彩保护胶基料设备","多彩真空造粒机","质感立式分散机含缸","质感卧式分散机含缸","防水涂料打浆机","Sheet16"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"主设备技术要求","index":0,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"merged":[[0,0,0,4]]}
["反应釜技术要求：\n    1.材料:主体材料SUS304（0Cr18Ni9）材料要求山西太钢、宝钢或同等品牌。\n    2.生产釜按JB/T4735-1997（钢制焊接常压容器）进行制造实验和验收。\n    3.容器对接焊接接头的射线检测应按JB/T4730.2-2005进行，其检查结果的合格等级为Ⅲ级,焊缝咬边≤100mm，产品运送到达我司需附焊缝检测报告设备使用说明书，设备结构图及各种易损件型号规格。\n    4. 不锈钢内外表面抛光300#,外表面光亮度达到K1面.    \n    5. 焊接:不锈钢之间焊接为A102；碳钢之间J422。\n    6. 焊接接头形式及尺寸按GB985-986-88中规定，角焊缝的焊脚尺寸按相焊件较薄板的厚度，法兰的焊接按相应法兰标准中的规定。 \n    7. 设备制造完毕后，带夹套的设备夹套应进行0.5MPa(表压)的压力试验，并有试压合格证明书。\n    8.电机用ABB电机，减速机用日本住友减速机或德国SEW或德国flender减速机。货到我司需符相关合格证明书\n    9.反应釜搅拌分散后产品均匀度及细度需达产品要求.\n    10.合同签定前需附详细反应釜图纸确认,包括设备内各组成部分材质，配件名称、品牌、数量、尺寸和釜体法兰数量、大小、尺寸等。\n    11.发货前需附设备支腿结构尺寸、设备总重等。\n"]

{"sheet":"水油性半成品中转储罐","index":1,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[6,4,8,4],[11,4,13,4]]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"半成品中转罐",6,"V=10m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2400×2360×6，三点支耳式,主电机22KW，防爆型，0-274r/min,内外抛光300目。双层叶片，叶片浆式，全密封式。栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，。罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[21,"树脂中转罐",8,"材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2900×3300×8，V=20m³,三点支耳式，全密封式.栯园形封头，上设2个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设DN450人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标","木器漆车间"]
[14,"10m3储水罐",2,"V=10m³，材质SUS304,直径×筒体封头高×厚Φ1600*1600*6,带三点支耳，上设2个DN80法兰，设1个DN150视镜，，罐顶设DN450快开式人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"水性胶粘剂车间"]
[15,"12m3成品储罐",9,"V=12m³，材质SUS304,直径×筒体封头高×厚Φ2500*2500*6,带支腿，电机功率15KW，转速0-50r/min.电机防爆型。栯园形封头，上设2个DN80法兰，罐顶设DN450人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"水性胶粘剂车间"]
[1,"储罐",10,"材质Q235B,直径×筒体封头高×厚Φ4000*9000*10,V=100m³封头设3个DN80法兰，罐顶及筒体各1个DN450人孔，罐底设两个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"罐区"]
[7,"乳液储罐",3,"V=30m³，材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2600×5600×8,带四个支腿，封头设2个DN80法兰，罐顶及筒体各1个DN450人孔。罐底设两个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家先出图及技术参数由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。另污水储罐其中一个可用作储水罐","乳胶漆车间"]
[8,"乳液储罐",9,"V=50m³，材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ3200×6300×8,带四个支腿，封头设2个DN80法兰，罐顶及筒体各1个DN450人孔。罐底设两个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"乳胶漆车间"]
[9,"污水储罐",3,"V=20m³，材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ3200×5000×8,带四个支腿，封头设2个DN80法兰，罐顶及筒体各1个DN450人孔。罐底设两个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"乳胶漆车间"]
[10,"调色基料储罐",6,"V=15m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2400×2300×10，三点支耳式,主电机22KW，内外抛光300目，不调速。速比23：1,封头设DN80法兰2个，DN50法兰1个，罐顶1个DN450快开人孔。罐底设两个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB、三菱或西门子，减速机用日本住友、德国SEW或德国flender减速机.控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","乳胶漆车间"]
[9,"乳液储罐",2,"V=30m³材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2600×5600×8,带四个支腿，封头设2个DN80法兰，罐顶及筒体各1个DN450人孔。罐底设两个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家出图由我司技术部、生产部确认","多彩漆车间"]
[15,"乳液储罐",6,"材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2600×5600×8,V=30m³，带四个支腿，封头设2个DN80法兰，罐顶及筒体各1个DN450人孔。罐底设两个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家出图由我司技术部、生产部确认","质感车间"]
[16,"浆料储罐",4,"材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2600×5600×8,V=30m³，带四个支腿，封头设2个DN80法兰，罐顶及筒体各1个DN450人孔。罐底设两个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[17,"污水储罐",2,"材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ3000×3500×8,V=20m³，带四个支腿,V=20m³，封头设2个DN80法兰，罐顶及筒体各1个DN450人孔。罐底设两个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]

{"sheet":"油性分散机","index":2,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[1,1,3,1]]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间","推荐厂家"]
[2,"透明底漆分散机",1,"V=3m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1600/1700×1600×6，三点支耳式,主电机55KW，叶片φ450，锯齿式，0-1450rpm，变频调速。能升降，升降行程1000，内外抛光300目，带夹套，夹套耐压0.5MPa.，全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰",null,"木器漆车间"]
[3,null,1,"V=6m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2000/2100×2000×8，三点支耳式,主电机75KW，叶片φ650，锯齿式，0-1450rpm，变频调速，能升降，升降行程1000，内外抛光300目，带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰",null,"木器漆车间"]
[4,null,1,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1400/1500×1400×6，三点支耳式,主电机37KW，叶片φ380，锯齿式，0-1450rpm，变频调速。能升降，升降行程800，内外抛光300目，带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰",null,"木器漆车间"]
[5,"白底漆分散机",1,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1400/1500×1400×6，三点支耳式,主电机37KW，叶片φ380，锯齿式，0-1450rpm，变频调速。能升降，升降行程800，内外抛光300目，带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰",null,"木器漆车间"]
[6,"白底漆分散机",1,"V=5m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1900×1900×6，三点支耳式,主电机55KW，叶片φ600，锯齿式，0-1450rpm，变频调速，能升降，升降行程1000，内外抛光300目带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[7,"亮光漆分散机",1,"V=5m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1900×1900×6，三点支耳式,主电机55KW，叶片φ600，锯齿式，0-1450rpm，变频调速，能升降，升降行程1000，内外抛光300目带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[8,"半亚清漆分散机",1,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1400×1400×6，三点支耳式,主电机37KW，叶片φ380，锯齿式，0-1450rpm，变频调速，能升降，升降行程800，内外抛光300目，带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[9,"半亚清漆分散机",1,"V=6m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2000×2000×6，三点支耳式,主电机55KW，叶片φ600，锯齿式，0-1450rpm，变频调速。能升降，升降行程1000，内外抛光300目，带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[10,"白面漆分散机",1,"V=5m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1900×1900×6，三点支耳式,主电机55KW，叶片φ600，锯齿式，0-1450rpm，变频调速，能升降，升降行程1000，内外抛光300目带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[11,"白面漆分散机",1,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1400×1400×6，三点支耳式,主电机37KW，叶片φ380，锯齿式，0-1450rpm，变频调速，能升降，升降行程800，内外抛光300目，带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[20,"分散机",8,"V=1m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1100×1100×6，三点支耳式,主电机22KW，叶片φ330，锯齿式，0-1450rpm，变频调速。能升降，升降行程800，内外抛光300目，栯园形封头，7个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN50法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]

{"sheet":"油性分散缸","index":3,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[12,"透明浆半成品分散缸",1,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1400/1500×1400×6，三点支耳式,主电机55KW，叶片φ380，锯齿式，0-1450rpm，变频调速，能升降，升降行程800，内外抛光300目，带刮边，刮边功率11KW，带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[13,"白面浆半成品分散缸",1,"V=6m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2000/2100×2000×6，三点支耳式,主电机132KW，叶片φ650，锯齿式，0-1450rpm，变频调速。能升降，升降行程1000，内外抛光300目,带刮边，刮边功率15KW,带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[14,"白底浆半成品分散缸",1,"V=6m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2000/2100×2000×6，三点支耳式,主电机132KW，叶片φ650，锯齿式，0-1450rpm，变频调速。能升降，升降行程1000，内外抛光300目,带刮边，刮边功率15KW,带夹套，夹套耐压0.5MPa.。全密封式，栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设900*500投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]

{"sheet":"固化剂稀释剂分散设备","index":4,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"merged":[[1,1,3,1],[4,1,5,1]]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[15,"固化剂生产机",2,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1400×1400×6，三点支耳式,主电机7.5KW，0-100r/min,内外抛光300目，浆式叶片，全密封式.栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设DN450人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[16,null,1,"V=5m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1900×1900×6，三点支耳式,主电机11KW，0-100r/min,内外抛光300目，浆式叶片，全密封式.栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设DN450人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[17,null,1,"V=10m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2300×2300×8，三点支耳式,主电机18.5KW，0-100r/min,内外抛光300目，浆式叶片，全密封式.栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设DN450人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[18,"稀释剂调配机",1,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1400×1400×6，三点支耳式,主电机7.5KW，0-100r/min,内外抛光300目，浆式叶片，全密封式.栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设DN450人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]
[19,null,3,"V=10m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2300×2300×8，三点支耳式,主电机18.5KW，0-100r/min,内外抛光300目，浆式叶片，全密封式.栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150管接头，罐顶设DN450人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"木器漆车间"]

{"sheet":"胶粘剂反应机","index":5,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"1m3反应机",1,"V=1m³，材质搪瓷玻璃，直径×筒体封头高×厚Φ1200/1300*1610*12,带三点支耳，93标或以后，矮胖型，管口为直管口。夹套内工作压力0.6MPa.搅拌轴：框式，防爆电机功率：7.5KW，带操作控制柜，摆线针轮减速机速比17：1，机械密封，机底阀采用防腐蚀材料。测温管斜安装，长度适宜，全密封式.栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150视镜，设1个DN150管接头，罐顶设DN450快开式人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。\n","厂家先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB，减速机用日本住友.变频器、控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","水性胶粘剂车间"]
[2,"立式冷凝器",1,"15m2立式冷凝器，材料聚丙烯，与5m3搪瓷反应机配套使用，下端两个口","配套","水性胶粘剂车间"]
[4,"3m3反应机",2,"V=3m³，材质搪瓷玻璃，直径×筒体封头高×厚1600/1750*2295*12,带三点支耳，93标或以后，矮胖型，管口为直管口。夹套内工作压力0.6MPa.搅拌轴：框式，防爆电机功率：15KW，摆线针轮减速机速比17：1，机械密封，机底阀采用防腐蚀材料。测温管斜安装，长度适宜，全密封式.栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150视镜，设1个DN150管接头，罐顶设DN450快开式人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB，减速机用日本住友.变频器、控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","水性胶粘剂车间"]
[5,"立式冷凝器","2套","20m2立式冷凝器，材料聚丙烯，与5m3搪瓷反应机配套使用，下端两个口","配套","水性胶粘剂车间"]
[7,"5m3反应机",5,"V=5m³，材质搪瓷玻璃，直径×筒体封头高×厚Φ1750/1900*2870*16,带三点支耳，93标或以后，矮胖型，管口为直管口。夹套内工作压力0.6MPa.搅拌轴：框式，防爆电机功率：18.5KW，摆线针轮减速机速比17：1，机械密封，机底阀采用防腐蚀材料。测温管斜安装，长度适宜。全密封式.栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150视镜，设1个DN150管接头，罐顶设DN450快开式人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。\n","厂家先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB，减速机用日本住友.变频器、控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","水性胶粘剂车间"]
[8,"立式冷凝器","5套","30m2立式冷凝器，材料聚丙烯，与5m3搪瓷反应机配套使用，下端两个口","配套","水性胶粘剂车间"]
[10,"10m3反应机",2,"V=10m³，材质搪瓷玻璃，直径×筒体封头高×厚Φ2200*3608*20,带三点支耳，93标或以后，矮胖型，管口为直管口。夹套内工作压力0.6MPa.搅拌轴：框式，防爆电机功率：37KW摆线针轮减速机速比17：1，机械密封，机底阀采用防腐蚀材料。测温管斜安装，长度适宜。全密封式.栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150视镜，设1个DN150管接头，罐顶设DN450快开式人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。\n","厂家先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB，减速机用日本住友.变频器、控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","水性胶粘剂车间"]
[11,"立式冷凝器","2套","50m2立式冷凝器，材料聚丙烯，与5m3搪瓷反应机配套使用，下端两个口","配套","水性胶粘剂车间"]
[13,"2m3高速分散机",1,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2500×2875×10，三点支耳式,主电机75KW,带刮边,刮边电机15KW，内外抛光300目。电机防爆型，全密封式.栯园形封头，上设3个DN80法兰，4个DN50法兰，设1个DN150视镜，设1个DN150管接头，罐顶设DN450快开式人孔，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB，减速机用日本住友.变频器、控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","水性胶粘剂车间"]

{"sheet":"胶粘剂滴加罐","index":6,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间","推荐厂家"]
[3,"0.5m3滴加罐",1,"V=0.5m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ900*900*4，三点支耳式，内外抛光300目。搅拌方式：浆叶式，防爆电机功率：1.1KW,转速50r/min.全密封式.栯园形封头，上设3个DN50法兰，设1个DN150视镜，，罐顶设DN300快开式人孔，罐底设1个DN50法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。\n","厂家出图由我司技术部、生产部确认。电机用ABB，减速机用住友，电器配用施耐德，带操作控制柜。","水性胶粘剂车间"]
[6,"1m3滴加罐",2,"V=1m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1200*1200*5，三点支耳式，内外抛光300目。搅拌方式：浆叶式，防爆电机功率：2.2KW,转速50r/min.全密封式.栯园形封头，上设3个DN50法兰，设1个DN150视镜，，罐顶设DN300快开式人孔，罐底设1个DN50法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。\n","厂家出图由我司技术部、生产部确认","水性胶粘剂车间"]
[9,"2m3滴加罐",5,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1400*1400*6，三点支耳式，内外抛光300目。搅拌方式：浆叶式，防爆电机功率：3.7KW,转速50r/min.全密封式.栯园形封头，上设3个DN50法兰，设1个DN150视镜，罐顶设DN300快开式人孔，罐底设1个DN50法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。\n","厂家出图由我司技术部、生产部确认。电机用ABB，减速机用住友齿轮式，电器配用施耐德，带操作控制柜。","水性胶粘剂车间"]
[12,"5m3滴加罐",2,"V=5m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1900×1900×6，三点支耳式，内外抛光300目。搅拌方式：浆叶式，防爆电机功率：5.5KW，转速50r/min.全密封式.栯园形封头，上设3个DN50法兰，设1个DN150视镜，罐顶设DN300快开式人孔，罐底设1个DN50法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家出图由我司技术部、生产部确认。电机用ABB，减速机用住友齿轮式，电器配用施耐德，带操作控制柜。","水性胶粘剂车间"]

{"sheet":"水性打浆分散机","index":7,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"merged":[[1,4,3,4]]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"打浆机",2,"V=8m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2200/2300×2200×10，三点支耳式,主电机220KW,0-1200r/min,变频调速，能升降，升降行程1000mm，油泵电机4KW，带刮边转速,刮边电机37KW.内外抛光300目，带夹套。平头敞开式，上设2个DN80法兰，2个DN50法兰，设1个DN200除尘管接头，罐顶设盖式投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰，夹套耐压0.4MPa.夹套带一进一出DN32法兰。","厂家先出图及相关技术参数由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB、三菱或西门子，减速机用日本住友、德国SEW或德国flender减速机.控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","乳胶漆车间"]
[2,"打浆机",1,"V=6m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2000/2100×1900×9，三点支耳式,主电机180KW,0-1200r/min,变频调速，能升降，升降行程1000mm，油泵电机4KW，带刮边转速,刮边电机22KW.内外抛光300目，带夹套。平头敞开式，上设2个DN80法兰，2个DN50法兰，设1个DN200除尘管接头，罐顶设盖式投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰，夹套耐压0.4MPa.夹套带一进一出DN32法兰。",null,"乳胶漆车间"]
[3,"打浆机",2,"V=4m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1600/1680×1850×8，三点支耳式,主电机90KW,0-1200r/min,变频调速，能升降，升降行程1000mm，油泵电机2.2KW，带刮边转速,刮边电机7.5KW.内外抛光300目，带夹套,平头敞开式，上设2个DN80法兰，2个DN50法兰，设1个DN200除尘管接头，罐顶设盖式投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰，夹套耐压0.4MPa.夹套带一进一出DN32法兰。",null,"乳胶漆车间"]

{"sheet":"水性调漆机","index":8,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"merged":[[1,4,3,4],[4,4,6,4]]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[4,"调漆机",6,"V=12m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2500×2500×12，三点支耳式,主电机30KW,变频调速，内外抛光300目,平头敞开式，上设2个DN80法兰，2个DN50法兰，罐顶设盖式投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰.","厂家先出图及相关技术参数由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB、三菱或西门子，减速机用日本住友、德国SEW或德国flender减速机.控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","乳胶漆车间"]
[5,"调漆机",3,"V=9m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2300×2300×10，三点支耳式,主电机18.5KW,变频调速，变频器功率18.5KW，内外抛光300目，平头敞开式，上设2个DN80法兰，2个DN50法兰，罐顶设盖式投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰.",null,"乳胶漆车间"]
[6,"调漆机",6,"V=6m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2000×1900×8，三点支耳式,主电机15KW,变频调速，变频器功率15KW，内外抛光300目，平头敞开式，上设2个DN80法兰，2个DN50法兰，罐顶设盖式投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰.",null,"乳胶漆车间"]
[4,"调漆机",6,"V=12m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2500×2500×12，三点支耳式,主电机30KW,变频调速，内外抛光300目,平头敞开式，上设2个DN80法兰，2个DN50法兰，罐顶设盖式投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰.","厂家先出图及相关技术参数由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB、三菱或西门子，减速机用日本住友、德国SEW或德国flender减速机.控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","乳胶漆车间"]
[5,"调漆机",3,"V=9m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2300×2300×10，三点支耳式,主电机18.5KW,变频调速，变频器功率18.5KW，内外抛光300目，平头敞开式，上设2个DN80法兰，2个DN50法兰，罐顶设盖式投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰.",null,"乳胶漆车间"]
[6,"调漆机",6,"V=6m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2000×1900×8，三点支耳式,主电机15KW,变频调速，变频器功率15KW，内外抛光300目，平头敞开式，上设2个DN80法兰，2个DN50法兰，罐顶设盖式投料口，罐底设1个DN80法兰，所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰.",null,"乳胶漆车间"]

{"sheet":"多彩混合机","index":9,"n_rows":3,"n_cols":6,"rows_kept":3,"merged":[[1,4,2,4]]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"混合机",3,"V=4m³,材质SUS304，直径×高×厚Φ1600×2425×10，三点支耳式,主电机11KW,变频调速，内外抛光300目,速比17：1。封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN80法兰，1个快开式投料口，底阀为DN80法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB、三菱或西门子，减速机用日本住友、德国SEW或德国flender减速机.控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","多彩漆车间"]
[2,"混合机",3,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1300×1200×6，三点支耳式,主电机5.5KW,变频调速，内外抛光300目，速比17：1。封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN80法兰，1个快开式投料口，底阀为DN80法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]

{"sheet":"多彩连续相","index":10,"n_rows":3,"n_cols":6,"rows_kept":3}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[3,"连续相",1,"V=5m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1800×1900×8，三点支耳式,主电机75KW,0-1200r/min,变频调速，能升降，升降行程1000mm，油泵电机3KW，带刮边转速,刮边电机18.5KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN80法兰，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]
[4,"连续相",1,"V=3m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1500×1500×6，三点支耳式,主电机45KW,0-1200r/min,变频调速，带刮边装置,刮边电机11KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN80法兰，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]

{"sheet":"多彩保护胶基料设备","index":11,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[5,"保护胶",1,"V=5m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1800×1900×8，三点支耳式,主电机75KW,0-1200r/min,变频调速，变频器功率75KW，能升降，升降行程1000mm，油泵电机3KW，带刮边装置,刮边电机18.5KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN80法兰，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]
[6,"保护胶",1,"V=3m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1500×1500×6，三点支耳式,主电机45KW,0-1200r/min,变频调速，带刮边装置,刮边电机11KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN100法兰，1个快开式投料口，底阀为DN80法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]
[7,"基料",1,"V=3m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1500×1500×6，三点支耳式,主电机55KW,0-1200r/min,变频调速，带刮边装置,刮边电机11KW.内外抛光300目，能升降，升降行程1000mm.封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN150除尘接管，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]
[8,"基料",1,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1400×1400×6，三点支耳式,主电机45KW,0-1200r/min,变频调速，带刮边装置,刮边电机7.5KW.内外抛光300目,能升降，升降行程800mm.封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN150除尘接管，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]
[5,"保护胶",1,"V=5m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1800×1900×8，三点支耳式,主电机75KW,0-1200r/min,变频调速，变频器功率75KW，能升降，升降行程1000mm，油泵电机3KW，带刮边装置,刮边电机18.5KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN80法兰，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]
[6,"保护胶",1,"V=3m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1500×1500×6，三点支耳式,主电机45KW,0-1200r/min,变频调速，带刮边装置,刮边电机11KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN100法兰，1个快开式投料口，底阀为DN80法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]
[7,"基料",1,"V=3m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1500×1500×6，三点支耳式,主电机55KW,0-1200r/min,变频调速，带刮边装置,刮边电机11KW.内外抛光300目，能升降，升降行程1000mm.封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN150除尘接管，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]
[8,"基料",1,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1400×1400×6，三点支耳式,主电机45KW,0-1200r/min,变频调速，带刮边装置,刮边电机7.5KW.内外抛光300目,能升降，升降行程800mm.封头平头敞开常压式，设3个DN50法兰，1个DN150除尘接管，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"多彩漆车间"]

{"sheet":"多彩真空造粒机","index":12,"n_rows":2,"n_cols":6,"rows_kept":2}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[10,"真空造粒机",2,"V=100L，N=1.1Kw",null,"多彩漆车间"]

{"sheet":"质感立式分散机含缸","index":13,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"merged":[[1,1,7,1],[8,1,12,1],[8,4,12,4]]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"立式搅拌调漆机",1,"V=1m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1100×1175×5,三点支耳式,主电机7.5KW，内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[2,null,2,"V=2m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1300×1375×6,三点支耳式,主电机11KW，内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[3,null,1,"V=3m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1500×1500×6,三点支耳式,主电机18.5KW，内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[4,null,2,"V=5m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1800×1850×8，三点支耳式,主电机30KW，内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[5,null,1,"V=8m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2150×2100×8，三点支耳式,主电机45KW,带刮边,刮边电机11KW，内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[6,null,1,"材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2400×2500×8，V=12m³,三点支耳式,主电机55KW,带刮边,刮边电机11KW，内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[7,null,1,"材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2500×2875×10，V=15m³,三点支耳式,主电机75KW,带刮边,刮边电机15KW，内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[10,"多功能制浆搅拌机",1,"V=1m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1100×1100×5，三点支耳式,主电机18.5KW,0-1200r/min,变频调速，带刮边转速,刮边电机4KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB、三菱或西门子，减速机用日本住友、德国SEW或德国flender减速机.控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","质感车间"]
[11,null,1,"V=3m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1500×1500×6，三点支耳式,主电机45KW,0-1200r/min,变频调速，带刮边转速,刮边电机11KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[12,null,1,"V=6m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1900×1900×8，三点支耳式,主电机90KW,0-1200r/min,变频调速，能升降，升降行程1000mm，油泵电机3KW，带刮边转速,刮边电机22KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[13,null,1,"V=8m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2150×2100×8，三点支耳式,主电机132KW,0-1200r/min,变频调速，能升降，升降行程1000mm，油泵电机3KW，带刮边转速,刮边电机22KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[14,null,1,"V=10m³,材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ2300×2250×10，三点支耳式,主电机160KW,0-1200r/min,变频调速，能升降，升降行程1000mm，油泵电机3KW，带刮边,刮边电机37KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]

{"sheet":"质感卧式分散机含缸","index":14,"n_rows":3,"n_cols":6,"rows_kept":3,"merged":[[1,1,2,1]]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[8,"卧式搅拌机",2,"V=22.5m³,尺寸：宽×高×长=2000×2150×6000，筒体材料14mmSUS304,内表面抛光，主轴采用实心轴Φ160，20Cr,外包2mm不锈钢304，副轴为Φ60实心不锈钢，桨叶采用四片螺带搅拌叶，材料采用SUS304/140*16mm，出料口为4个DN150，电机功率55KW，采用四点支耳式，封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，中间为投料口，底阀为4个DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]
[9,null,1,"V=37m³,料槽尺寸：宽×高×长=2500*2700*6500，筒体材料16mmSUS304,内表面抛光，主轴采用实心轴Φ190，20Cr,外包2mm不锈钢304，副轴为Φ60实心不锈钢，桨叶采用四片螺带搅拌叶，材料采用SUS304/140*16mm，出料口为4个DN150，电机功率90KW。采用四点支耳式，封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，中间为投料口，底阀为4个DN150法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"质感车间"]

{"sheet":"防水涂料打浆机","index":15,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"merged":[[1,1,3,1],[1,4,3,4]]}
["序号","设备","数量","技术参数","备注","车间"]
[1,"防水涂料打浆机",1,"材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1800×1900×8，V=5m³,三点支耳式,主电机120KW,0-1200r/min,变频调速，能升降，升降行程1000mm，油泵电机2.2KW，带刮边转速,刮边电机15KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。","厂家先出图由我司技术部、生产部及相关部门确认后再统一招标。电机用ABB、三菱或西门子，减速机用日本住友、德国SEW或德国flender减速机.控制柜及操作柱由我司另外统一采购。","防水涂料车间"]
[2,null,1,"材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1600×1600×8，V=3m³,三点支耳式,主电机90KW,0-1200r/min,变频调速，能升降，升降行程1000mm，油泵电机2.2KW，带刮边转速,刮边电机7.5KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"防水涂料车间"]
[3,null,1,"材质SUS304，直径×筒体高×厚Φ1500×1500×6，V=2m³,三点支耳式,主电机75KW,0-1200r/min,变频调速，能升降，升降行程800mm，油泵电机2.2KW，带刮边转速,刮边电机5.5KW.内外抛光300目。封头平头敞开常压式，设2个DN50法兰，2个DN80法兰，1个DN150除尘接口，1个快开式投料口，底阀为DN100法兰。所有法兰为国标PN1.6MPa的标准法兰。",null,"防水涂料车间"]

{"sheet":"Sheet16","index":16,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}